Huckepack-Tiefkühlaggregat

Außenmaße:
Breite:	650 mm
Tiefe:	887 mm
Höhe:	814 mm

Kühlvolumen:	15,7 m³

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	-20 bis -15 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	1527 W / 400 V
Kälteleistung bei VT -20 °C:	1543 W
Wärmeabgabe:	2160,2 W

Huckepack Aggregat für den Tiefkühlbereich, mittels Umrüstkit auch als Stopferaggregat verwendbar; Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Epoxid-Pulverbeschichtung; Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz; Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt; Kapillarrohreinspritzung; Verdunstungsschale für Tauwasser; 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung und Türkontaktschalter und Türrahmenheizung.
Die Geräte entsprechen der Richtlinie 97/23CE (PED).

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; Steuerungen für Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung und Alarm; Heißgasabtauung.

Hersteller:	NordCap
Typ:	FAL-016 (Form B)

Sonderzubehör:
Umrüstkit von Huckepack auf Stopfer für Form B