Split-Kühlaggregat

Außenmaße:
Breite:	650 mm
Tiefe:	390 mm
Höhe:	840 mm

Innenmaße:
Breite:	1106 mm
Tiefe:	433 mm
Höhe:	188 mm

Kühlvolumen:	17,9 m³

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	+5 bis -5 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	1229 W / 230 V
Kälteleistung bei VT 0 °C:	2075 W
Wärmeabgabe:	2905 W

Splitaggregat für den Kühlbereich; Verflüssigungssatz und Verdampfer getrennt zu montieren; Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Epoxid-Pulverbeschichtung 10 Meter Kabellänge 2 x Verbindungskabel Verflüssigereinheit/ Verdampfer, Verbindungskabel für Fernschalttafel Türkontaktschalter Beleuchtung; Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz; Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt; Kapillarrohreinspritzung; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.

Die Geräte entsprechen der Richtlinie 97/23CE (PED).

Steuerung:
Elektronische Steuerung für Digitalanzeige, Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung und Alarm; elektrische Abtauung.

Die Lieferung erfolgt in drei Teilen: 
Verflüssigereinheit, Verdampfer mit Zubehör (Expansion durch Kapilarrohr) und Fernschalttafel.

Die Lieferung erfolgt in drei Teilen: 
Ver?üssigereinheit, Verdampfer mit Zubehör (Expansion durch Kapilarrohr) und Fernschalttafel 

Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	FSM-016

Sonderzubehör:
Kältemittelleitung 10m, Ø 6/12

Kältemittelleitung 2,5m, Ø 6/12
Kältemittelleitung 5m, Ø 6/12