Split-Tiefkühlaggregat

Außenmaße:
Breite:	650 mm
Tiefe:	390 mm
Höhe:	840 mm

Innenmaße:
Breite:	944 mm
Tiefe:	360 mm
Höhe:	350 mm

Kühlvolumen:	17,9 m³

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	-20 bis -15 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	1533 W / 400 V
Kälteleistung bei VT -20 °C:	1465 W
Wärmeabgabe:	2051 W

Splitaggregat für den Tiefkühlbereich; Verflüssigungssatz und Verdampfer getrennt zu montieren; Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Epoxid-Pulverbeschichtung; 10 Meter Kabellänge,
2 x Verbindungskabel Verflüssigereinheit/ Verdampfer; Verbindungskabel für Fernschalttafel Türkontaktschalter Beleuchtung und Türrahmenheizung; Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz; Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt; Expansionsventil; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.
Die Geräte entsprechen der Richtlinie 97/23CE (PED).

Steuerung:
Elektronische Steuerung für Digitalanzeige, Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung und Alarm; elektrische Abtauung.

Die Lieferung erfolgt in drei Teilen: 
Verflüssigereinheit, Verdampfer mit Zubehör (Expansionsventil am Verdampfer eingebaut) und Fernschalttafel 

Die Lieferung erfolgt in drei Teilen: 
Ver?üssigereinheit, Verdampfer mit Zubehör (Expansionsventil am Verdampfer eingebaut) und Fernschalttafel 

Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	FSL-016

Sonderzubehör:
Kältemittelleitung 10m, Ø 10/16
Kältemittelleitung 2,5m, Ø 10/16
Kältemittelleitung 5m, Ø 10/16