Stopfer-Kühlaggregat

Außenmaße:
Breite:	880 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	390 mm

Kühlvolumen:	6,5 m³

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	0 bis +5 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	633 W / 230 V
Kälteleistung bei VT 0 °C:	1003 W
Wärmeabgabe:	1404,2 W

Stopferaggregat für den Kühlbereich; Deckeneinbaugerät; Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Epoxid-Pulverbeschichtung; Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz; Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt; Kapillarrohreinspritzung; Heißgasabtauung; Verdunstungsschale für Tauwasser; 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung und Türkontaktschalter.
Die Geräte entsprechen der Richtlinie 97/23CE (PED).

Steuerung:
Elektronische Steuerung als Fernschalttafel mit 
5 m Leitungsstrang, mit Digitalanzeige und Steuerung für Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung und Alarm.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SFM-006