Stopfer-Tiefkühlaggregat

Außenmaße:
Breite:	1110 mm
Tiefe:	930 mm
Höhe:	440 mm

Kühlvolumen:	16,8 m³

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	-15 bis -20 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	1697 W / 400 V
Kälteleistung bei VT -30 °C:	1706 W
Wärmeabgabe:	2388,4 W

Stopferaggregat für den Tiefkühlbereich; Deckeneinbaugerät; Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung; Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz; Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt; Kapillarrohreinspritzung; Heißgasabtauung; Verdunstungsschale für Tauwasser; 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung und Türkontaktschalter und Türrahmenheizung.
Die Geräte entsprechen der Richtlinie 97/23CE (PED).

Steuerung:
Elektronische Steuerung als Fernschalttafel mit 
5 m Leitungsstrang, mit Digitalanzeige und Steuerung für Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung und Alarm.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SFL-016