Eiscreme Lagerschrank

Außenmaße:
Breite:	740 mm
Tiefe:	920 mm
Höhe:	2010 mm

Innenmaße:
Breite:	620 mm
Tiefe:	805 mm
Höhe:	1480 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1660 mm
Bruttoinhalt:	720 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-15 bis -25 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	1200 g
Anschlusswert:	890 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -30 °C:	folgt W
Wärmeabgabe:	0 W
Energieverbrauch:	8,8 kWh/ 24h

Tiefkühl-Lagerschrank mit Umluftkühlung und einer Volltür; außen und innen aus CNS DIN 1.4301; Isolierung FKW- und FCKW - freier Polyurethan-Hartschaum; selbstschließende Tür mit Griffleiste und Schloss; Türanschlag rechts, wechselbar; schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar; steckerfertiges und wartungsfreundliches Kälteaggregat oben angeordnet, Umluftverdampfer im Innenraum; automatische Abtauung; elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; 4 höhenverstellbare CNS-Füße.

Das Gerät ist ideal zur Aufnahme von Eisschalen auf Tragrosten 600 x 800 mm geeignet.

Serienzubehör:
5 Auflagerost, grau plastifiziert, 650 x 530 mm
5 Auflagerost, CNS, 650 x 530 mm

Hersteller:	NordCap
Typ:	MASTER ICE 730 RV-TB-CNS

Sonderzubehör:
Auflagerost, grau plastifiziert, 650 x 530 mm
Auflagerost, CNS, 650 x 530 mm
Auflageschienen (2), CNS