Fischkühltheke

Außenmaße:
Breite:	2000 mm
Tiefe:	1195 mm
Höhe:	1175 mm

Innenmaße:
Tiefe:	885 mm

Ausstellfläche:	1,69 m2

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +2 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	620 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -11 °C:	596 W
Wärmeabgabe:	834,4 W

Fischtheke mit stiller Kühlung in steckerfertiger Ausführung mit Aggregat; gebogene Panorama-Verglasung; 885 mm tiefe CNS-Auslagefläche aus säurebeständigem CNS AISI 316; 325 mm tiefe Arbeitsplatte; Außenverkleidung aus Edelstahl und ABS-Kunststoff-Seitenteilen in weiß; frontseitige Dekorblenden in Standard rot, andere Farbvarianten auf Anfrage möglich; elektronische Steuerung; Thermometer;&nbsp;elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SAIGON 2000 ST