Konditoreitheke

Außenmaße:
Breite:	2220 mm
Tiefe:	1037 mm
Höhe:	1312 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+1 bis +10 °C
Kältemittel:	R 134 a
Anschlusswert:	800 W / 230 V

Konditoreitheke mit stiller Kühlung; steckerfertige Ausführung; gebogene und temperierte Hebescheibe; Frontverkleidung in beige, unterhalb mit gelochter 
Edelstahl-Verblendung; Seiteneile aus schlagfestem Kunststoff in braun; Ausstellfläche aus poliertem Edelstahl; zwei Zwischenetagen aus temperiertem Glas; helle Innenbeleuchtung waagerecht unter jeder Etage und unter der Decke; Nachrollo; 300 mm tiefe Arbeitsfläche aus poliertem Edelstahl; automatische Abtauung durch Kompressorstop. 

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Maschinenfach:
Maschine im Unterbau.

Hersteller:	NordCap
Typ:	MININAT 220 VA