Eiscreme Lagerschrank

Außenmaße:
Breite:	670 mm
Tiefe:	925 mm
Höhe:	2050 mm

Innenmaße:
Breite:	550 mm
Tiefe:	800 mm
Höhe:	1470 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1595 mm
Bruttoinhalt:	668 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-18 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	440 g
Anschlusswert:	560 W / 230 V
Energieverbrauch:	7,7 kWh/ 24h

Tiefkühl-Lagerschrank mit stiller Kühlung und einer Volltür; Lüfter für Umluft separat zuschaltbar; Modell RS-TB außen aus weiß lackiertem Stahlblech und innen aus plastifiziertem Stahlblech; Isolierung FKW- und FCKW - freier Polyurethan-Hartschaum; selbstschließende Tür mit aufgesetzter Griffleiste und Schloss; Türanschlag rechts, wechselbar; schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar; steckerfertiges und wartungsfreundliches Kälteaggregat oben, außerhalb des Innenraums angeordnet; manuelle Abtauung; elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; 4 höhenverstellbare CNS-Füße.

Das Gerät ist ideal zur Aufnahme von Eisschalen auf Tragrosten 720 x 534 mm geeignet.

Serienzubehör:
5 Auflagerost, CNS, 720 x 534 mm, inkl. Befestigungsschienen

Hersteller:	NordCap
Typ:	LABOR 70 RS-TB-W

Sonderzubehör:
Auflagerost, CNS, 720 x 534 mm, inkl. Befestigungsschienen