Mehrzweckvitrine

Außenmaße:
Breite:	1510 mm
Tiefe:	725 mm
Höhe:	568/845 mm

Höhe mit Fahrgestell:	1150 mm
Bruttoinhalt:	336 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+4 bis +10 °C
Kältemittel:	R 134 a
Anschlusswert:	260 W / 230 V

Mehrzweck-Kühlvitrine, steckerfertig; kompakte Ausführung mit gerader Frontscheibe; stille Kühlung; außen, innen sowie die Arbeitsfläche komplett aus Edelstahl; eine Glaszwischenetage im Glasaufbau; Beleuchtung im Deckenteil; Bedienungsseite mit 2 herausnehmbaren Plexiglas-Schiebescheiben.

Maschinenfach:
Unter die Vitrine gebaute Maschineneinheit.

Steuerung
Regelbarer Thermostat; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Beleuchtung gesondert schaltbar.

Hinweis:
Der Korpus mit geraden Profilen ist für die individuelle Verkleidung besonders geeignet.

Hersteller:	NordCap
Typ:	VMU 150 STD

Sonderzubehör:
Unterbau-Fahrgestell für VM/VMU/VMS 100
Unterbau-Fahrgestell für VM/VMU/VMS 125
Unterbau-Fahrgestell für VM/VMU/VMS 150