Mehrzweckvitrine

Außenmaße:
Breite:	1510 mm
Tiefe:	940 mm
Höhe:	268 mm

Höhe mit Fahrgestell:	850 mm
Bruttoinhalt:	172 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+4 bis +10 °C
Kältemittel:	R 134 a
Anschlusswert:	260 W / 230 V

Mehrzweck-Kühlvitrine, steckerfertig; mit niedriger Frontscheibe für Selbstbedienung; stille Kühlung; außen, innen sowie die Arbeitsfläche komplett aus Edelstahl.

Maschinenfach:
Unterhalb der Arbeitsfläche.

Steuerung
Regelbarer Thermostat; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Hinweis:
Der Korpus mit geraden Profilen ist für die individuelle Verkleidung besonders geeignet.

Hersteller:	NordCap
Typ:	VMS 150 STD

Sonderzubehör:
Unterbau-Fahrgestell für VM/VMU/VMS 150
Unterbau-Fahrgestell für VM/VMU/VMS 100
Unterbau-Fahrgestell für VM/VMU/VMS 125