Kühl-/Tiefkühl-Panoramatruhe

Außenmaße:
Breite:	760 mm
Tiefe:	820 mm
Höhe:	1071 mm

Innenmaße:
Breite:	566 mm
Tiefe:	598 mm
Höhe:	240 mm

Bruttoinhalt:	160 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +5 °Cbei 25 °C UT und 60 % RF:	-16 bis -18 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	1200 W / 230 V

Steckerfertige Kühl-/Tiefkühl-Panoramtruhe; Umluftkühlung; elektronische Temperaturregelung für den Kühlbereich (TN) oder Tiefkühlbereich (TB); tiefgezogene Panoramaverglasung aus Thermoglas für die maximale Darstellung der Produkte; Satz Trenngitter auf 6 Fächer; oberes Leuchtdisplay mit transparenter Abdeckung (kundenindividuelle Personalisierung möglich); Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe silber/Titan Silver, untere Blenden optional auch im Farbton blau/Blu Techno lieferbar; Rahmenprofil und Stoßleiste aus ABS-Kunststoff in lichtgrau; automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis; PU-Hartschaumisolierung FKW- und FCKW; 4 starre Rollen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ACTION 70 TB/TN

Sonderzubehör:
Satz Trenngitter auf 6 Fächer für Action 70
Rollensatz für ACTION 70/100 - Höhe +80 mm