Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1057 mm
Tiefe:	890 mm
Höhe:	2030 mm

Bruttoinhalt:	870 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +5 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Kälteleistung bei VT -12 °C:	2000 W
Wärmeabgabe:	2800 W

Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in zentralgekühlter Ausführung für den Anschluss an eine externe Kälteanlage; anbaufähig; Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech und ABS-Kunststoff in Standardfarbe silber/Titan Silver, Blenden optional auch in den Farbtönen blau/Blu Techno, gelb/Gold Yellow und rot/Rosso Colorado lieferbar; großflächige Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung; Innenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech in grau; serienmäßig inkl. 4 Regalauslagen, 450 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Preisschiene (39 mm) mit Kunststofftasche je Regalauslage; 1 Bodenauslage, 600 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar; elektronische Steuerung; Thermometer; Tauwasserablauf für den bauseitigen Anschluss, optional elektrische Tauwasserverdunstung, elektrische Verdrahtung bis zum Schaltkasten.
Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag. 

Hersteller:	NordCap
Typ:	DIALOG 100 SP ECX

Sonderzubehör:
Warenteiler MASK 45er Tiefe
Warenteiler MASK 30er Tiefe
Satz Körbe (T: 450 mm) pro Etage für DIALOG 100 (1) / oder 190 (2)
Satz Körbe für untere Auslage DIALOG 100 (1) / oder 190 (2)
Etagenbeleuchtung für Modell DIALOG 100
oberes Werbedisplay für Modell DIALOG 100
elektrische Abtauung für Modell DIALOG 100
Kanalisierungskit für Serie DIALOG
Panorama Seitenteile (2) für Serie DIALOG - im Lieferumfang enthalten
Verspiegelte Seitenteile für Serie DIALOG (innen, 2)