Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	2615 mm
Tiefe:	890 mm
Höhe:	2030 mm

Ausstellfläche:	0,00 m²
Bruttoinhalt:	2098 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +5 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	4100 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -12 °C:	4460 W
Wärmeabgabe:	6244 W

Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung; anbaufähig; Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech und ABS-Kunststoff in Standardfarbe silber/Titan Silver, Blenden optional auch in den Farbtönen blau/Blu Techno, gelb/Gold Yellow und rot/Rosso Colorado lieferbar; großflächige Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung; Innenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech in grau; serienmäßig inkl. 4 Regalauslagen, 450 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Preisschiene (39 mm) mit Kunststofftasche je Regalauslage; 1 Bodenauslage, 600 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar; elektronische Steuerung; Thermometer; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, optional elektrische Tauwasserverdunstung.
Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag. 

Hersteller:	NordCap
Typ:	DIALOG 250 SP

Sonderzubehör:
Warenteiler MASK 45er Tiefe
Frontgitter für Etage Modell 130 (1) / oder 250 (2)
Satz Körbe für untere Auslage DIALOG 130 (1) / oder 250 (2)
Satz Körbe (T: 450 mm) pro Etage für DIALOG 130 (1) / oder 250 (2)
Etagenbeleuchtung für Modell DIALOG 250
oberes Werbedisplay für Modell DIALOG 250
elektrische Abtauung für Modell DIALOG 250
Kanalisierungskit für Serie DIALOG
Panorama Seitenteile (2) für Serie DIALOG - im Lieferumfang enthalten
Verspiegelte Seitenteile für Serie DIALOG (innen, 2)