Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	1242 mm
Tiefe:	1205 mm
Höhe:	1373 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-14 bis -16 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Kälteleistung bei VT -37 °C:	1276 W
Wärmeabgabe:	1786,4 W

Zentralgekühlte Eisvitrine mit Umluftkühlung für den Anschluss an einen externen, halbhermetischem Kompressor, wahlweise mit Luftkühlung oder mit gemischter Luft-Wasserkühlung (Sonderzubehör); Korpus aus Polyurethan, Unterbau aus lackiertem Stahlblech; eingetragenes Design; anbaufähig mit internen und externen Ecken (45° und 22,5°) und dann ohne Seitenverglasung, um eine freie, ununterbrochene Sicht auf die Produkte zu ermöglichen; gebogene, aufklappbare Frontscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas mit Ventilationssystem zur Vermeidung des Beschlagens der Scheibe; Seitenscheiben und versenkte Schiebescheibe auf der Bedienseite aus Plexiglas; Innenbeleuchtung; Digitalthermometer; Verdrahtung bis zum Schaltkasten, welcher auf Grund der Steuerungsmechanismen zwingend mit dem Schaltpaneel (Sonderzubehör) verbunden werden muss; Möglichkeit zur Fernüberwachung der Funktionsparameter, Temperaturkontrolle der gekühlten Produkte, Planung des Abtauens nach Zeitspanne bzw. Stundenvorgabe, Feststellung und Anzeige eventueller Störungen sowie automatische Änderung des Set-Points ja nach Position der Schiebetür auf der Bedienseite (offen oder geschlossen), wodurch sowohl eine bedeutende Energieersparnis wie auch die optimale Eistemperatur gewährleistet wird; automatische Abtauung durch Zyklusinversion, dadurch keine negativen Auswirkungen auf die Eigenschaften des Eises; Ventilationssystem mit doppelter Luftzirkulation zur Sicherung einer absolut gleichmäßigen Temperatur in allen Schalen; sehr flexibel in der Bestückung: einfacher Wechsel der Schalenkombinationen; maximale Sicht dank des transparenten Thekenkorpus und der transparenten Eisschalen (Sonderzubehör); optimale Ergonomie dank der breiten hinteren Öffnung; wartungsfreundlich: die Kondensatoreinheit ist sowohl von der Vitrinenvorder- als auch von der –rückseite her leicht zugänglich; entwickelt und getestet für Klimaklasse 4.

Hersteller:	NordCap
Typ:	GELATOSHOW 120 EXC

Sonderzubehör:
Sonderlackierung für GELATOSHOW lt. Mustertabelle (bitte Farbton angeben)
Waffelhalter (grau)
Waffelhalter (grau), mit 6facher unterer Ablage
Satz Rollen (4 Stück)
Digitale Laufbandanzeige für programmierbare Promotiontexte
Portionierspüle mit CNS-Einsatz und Schlauchbrause
Portionierspüle mit CNS-Einsatz, Schlauchbrause und Dusche
Eisschale 4,75 Ltr. (T:260 x B:165 x H:170)
Eisschale 5,00 Ltr  (T:360 x B:165 x H:120)
Eisschale 5,00 Ltr. (T:360 x B:250 x H:  80)
Eisschalenkit 4,75 Ltr. für GELATOSHOW 120, aus durchsichtigem Policarbonat
luftgekühlte Kältemaschine (bis 20 Mtr.) für GELATOSHOW 120 EXC (zwingend erford