Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1250 mm
Tiefe:	850 mm
Höhe:	2010 mm

Ausstellfläche:	1,9 m²
Bruttoinhalt:	1079 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +2 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	500 g
Anschlusswert:	543 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1058 W
Wärmeabgabe:	1481,2 W
Energieverbrauch:	11 kWh/ 24h

Hersteller:	NordCap
Typ:	ECO TWIST (M1) 1250-M

Sonderzubehör:
Einlegeboden, weiß 1250/2500
Bodenwannengitter 1250
Trennwand (1) für Regalauslage
Trennwand (1) für Bodenauslage
Warenstopper für Etage, 35 mm (35 x 1235 mm)
Warenstopper für Etage, 50 mm (50 x 1235 mm)
Warenstopper für Etage, 80 mm (80 x 1235 mm)
Warenstopper für Etage, 30 mm (30 x 1250 mm)
Warenstopper für Etage, 50 mm (50 x 1235 mm)
Warenstopper für Etage, 60 mm (60 x 1235 mm)
Warenstopper für Etage, 100 mm (100 x 1235 mm)
kundenseitige Schiebtüren 1250
Seitenteil innen verspiegelt
Panoramaseitenteil links
Panoramaseitenteil rechts
Plexiglas-Trennwand
Zusammenbausatz Kanalisierung