Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1875 mm
Tiefe:	850 mm
Höhe:	2010 mm

Ausstellfläche:	2,9 m²
Bruttoinhalt:	1619 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +2 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	1200 g
Anschlusswert:	816 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1448 W
Wärmeabgabe:	2027,2 W
Energieverbrauch:	16 kWh/ 24h

Hersteller:	NordCap
Typ:	ECO TWIST (M1) 1875-M

Sonderzubehör:
Einlegeboden, weiß 937/1875
Bodenwannengitter 1875
Trennwand (1) für Regalauslage
Trennwand (1) für Bodenauslage
Warenstopper für Etage, 35 mm (35 x 922 mm)
Warenstopper für Etage, 50 mm (50 x 922 mm)
Warenstopper für Etage, 80 mm (80 x 922 mm)
Warenstopper für Etage, 30 mm (30 x 937 mm)
Warenstopper für Etage, 50 mm (50 x 937 mm)
Warenstopper für Etage, 60 mm (60 x 937 mm)
Warenstopper für Etage, 100 mm (100 x 937 mm)
kundenseitige Schiebtüren 1875
Seitenteil innen verspiegelt
Panoramaseitenteil links
Panoramaseitenteil rechts
Plexiglas-Trennwand
Zusammenbausatz Kanalisierung