Sushikühler

Außenmaße:
Breite:	2141 mm
Tiefe:	380 mm
Höhe:	255 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+1 bis +5 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	600 W / 230 V

Hersteller:	NordCap
Typ:	SUSHI 10 PL