Salatbar

Außenmaße:
Breite:	2054 mm
Tiefe:	1150 mm
Höhe:	1150 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+4 bis +10 °C
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	500 g
Anschlusswert:	550 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	430 W
Wärmeabgabe:	602 W

steckerfertige Ausgabestrecke mit stiller Kühlung 
Möbelstruktur und Unterbau im laminierten Wenge Holzdekorweitere Dekore lt. Tabelle ohne Aufpreis lieferbar 
Innenwanne aus Edelstahl DIN 1.4301 
Plexiglas-Hustenschutz stufenlos hochstellbar 
2 feststehende, an den längsseiten montierte Tablettrutschen 
elektronische Steuerung und Hauptschalter 
Beleuchtung unter der oberen Abedeckung, gesondert schaltbar 
automatische Abtauung 
5 Edelstahlstege (530 mm) und 6 Stege (325 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behälter

Hersteller:	NordCap
Typ:	PROXIMA 6 M

Sonderzubehör:
GN 1/1 - 150
GN 1/2 - 150
GN 1/3 - 150
GN 2/3 - 150