Mehrzweckvitrine

Außenmaße:
Breite:	1030 mm
Tiefe:	871 mm
Höhe:	417 mm

Höhe mit Fahrgestell:	1197 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +4 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	340 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	290 W
Wärmeabgabe:	406 W

Steckerfertige Fischkkühlvitrine mit gebogener Frontscheibe 
stille Kühlung  
Innenwanne aus CNS AISI 316 inkl. Bodenablauf 
außen aus CNS DIN 1.4301 und Plexi-Verkleidungselementen 
Edelstahl-Arbeitsfläche 
Korpus mit geraden Profilen ideal für die problemlose individuelle Verkleidung geeignet 
helle Beleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
elektronische Steuerung 
Digitalthermometer 
verstellbare Füße

Hersteller:	NordCap
Typ:	AZZURRA 3 FISCH

Sonderzubehör:
Unterbau-Fahrgestell für AZZURA 3