Konditoreitheke

Außenmaße:
Breite:	1380 mm
Tiefe:	690 mm
Höhe:	1260 mm

Ausstellfläche:	2,62 m²

Temp.-Bereich:
:	+4 bis +8 °C
rel. Luftfeuchte:	55 bis 65 %
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	650 g
Anschlusswert:	900 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	942 W
Wärmeabgabe:	1318,8 W

Steckerfertige Konditoreitheke mit Umluftkühlung; Mahagoni Dekor mit unterer Frontverblendung in Creme-Beige; inkl. Seitenteile, Seite gold eloxiert; tiefe Auslagefläche aus Edelstahl; helle Innenbeleuchtung unter der Zahlplatte und unter jeder der drei zusätzlichen und extra tiefen Glaszwischenetagen (Abstand je 200 mm); gebogene Thermo-Kippscheiben (35°) für eine leichte und problemlose Reinigung der Auslage, Bedienseite mit 2 selbstschließenden Glas-Schiebescheiben; automatische Tauwasserverdunstung.

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Maschinenfach:
Maschine im Unterbau.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SWEET GLOBAL 140 BRW