Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	2456 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	1940 mm

Ausstellfläche:	5,64 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +4 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	2 x 1250 g
Anschlusswert:	2629 W / 400 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	4720 W
Wärmeabgabe:	6608 W
Energieverbrauch:	54,0 kWh/ 24h

Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung; anbaufähig; Panorama-Seitenteile aus Polysterol mit Thermoverglasung; Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016, lackiert (Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023, 2004, 3020, 5019, 6018 lieferbar); serienmäßig inkl. 4 Regalauslagen, 435 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Aluminiumpreisschiene je Regalauslage; 1 Bodenauslage, 630 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Aluminiumverkleidung, gesondert schaltbar; Kältesystem mit Großflächenverdampfer; mechanische Steuerung; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Hersteller:	NordCap
Typ:	MINOR 2000 250-M SL/MT

Sonderzubehör:
Zusammenbausatz
Seitenteil links (im Lieferumfang enthalten)
Seitenteil rechts (im Lieferumfang enthalten)
Nachtrollo 250
Frontgitter für Etage vom MINOR 130
Frontscheibe für Etagen 130 und 250, 1200 x 90 mm
Regalfachboden, weiß, für MINOR 130 (1) oder 250 (2)
Preisschiene 120 cm
Schiebescheiben aus Plexiglas für MINOR 250
Trenngitter für Etage, Tiefe 400 mm
Etagenbeleuchtung (4) für MINOR 130

Etagenverstärkung für Modell 130 und 250