Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	980 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	1940 mm

Ausstellfläche:	2,12 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +4 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Anschlusswert:	205 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1280 W
Wärmeabgabe:	1792 W

Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in zentralgekühlter Ausführung für den Anschluss an eine externe Kälteanlage; anbaufähig; Panorama-Seitenteile aus Polysterol mit Thermoverglasung; Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016, lackiert (Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023, 2004, 3020, 5019, 6018 lieferbar); serienmäßig inkl. 4 Regalauslagen, 435 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Aluminiumpreisschiene je Regalauslage; 1 Bodenauslage, 630 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Aluminiumverkleidung, gesondert schaltbar; Kältesystem mit Großflächenverdampfer; mechanische Steuerung; Tauwasserablauf für den bauseitigen Anschluss, optional elektrische Tauwasserverdunstung. 
<U>Zusatzinfo:
</U>Zur Absicherung sammelt sich bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit überschüssiges Tauwasser in einer herausziehbaren Wanne.

Hersteller:	NordCap
Typ:	MINOR 2000 100-O SL/MT

Sonderzubehör:
Zusammenbausatz
Seitenteil links (im Lieferumfang enthalten)
Seitenteil rechts (im Lieferumfang enthalten)
Nachtrollo 100
Frontgitter für Etage vom MINOR 100, 1000 x 90 mm
Frontscheibe für Etagen 100 und 190, 900 x 90 mm
Regalfachboden, weiß, für MINOR 100
Preisschiene 90 cm
Schiebescheiben aus Plexiglas für MINOR 100
Trenngitter für Etage, Tiefe 400 mm
Etagenbeleuchtung (4) für MINOR 100
elektrische Abtauung MINOR 2000 100
Etagenverstärkung für Modell 100