Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1268 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	1940 mm

Ausstellfläche:	2,82 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +4 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Anschlusswert:	276 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1650 W
Wärmeabgabe:	2310 W

Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in zentralgekühlter Ausführung für den Anschluss an eine externe Kälteanlage; anbaufähig; Panorama-Seitenteile aus Polysterol mit Thermoverglasung; Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016, lackiert (Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023, 2004, 3020, 5019, 6018 lieferbar); serienmäßig inkl. 4 Regalauslagen, 435 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Aluminiumpreisschiene je Regalauslage; 1 Bodenauslage, 630 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Aluminiumverkleidung, gesondert schaltbar; Kältesystem mit Großflächenverdampfer; mechanische Steuerung; Tauwasserablauf für den bauseitigen Anschluss, optional elektrische Tauwasserverdunstung. 
<U>Zusatzinfo:
</U>Zur Absicherung sammelt sich bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit überschüssiges Tauwasser in einer herausziehbaren Wanne.

Hersteller:	NordCap
Typ:	MINOR 2000 130-O SL/MT

Sonderzubehör:
Zusammenbausatz
Seitenteil links (im Lieferumfang enthalten)
Seitenteil rechts (im Lieferumfang enthalten)
Nachtrollo 130
Frontgitter für Etage vom MINOR 130
Frontscheibe für Etagen 130 und 250, 1200 x 90 mm
Regalfachboden, weiß, für MINOR 130 (1) oder 250 (2)

Schiebescheiben aus Plexiglas für MINOR 130
Trenngitter für Etage, Tiefe 400 mm
Etagenbeleuchtung (4) für MINOR 130
elektrische Abtauung MINOR 2000 130
Etagenverstärkung für Modell 130 und 250