Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	2456 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	1940 mm

Ausstellfläche:	5,64 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +7 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	2 x 1250 g
Anschlusswert:	2629 W / 400 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	4720 W
Wärmeabgabe:	6608 W
Energieverbrauch:	54,0 kWh/ 24h

Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem zur Ausstellung vom verpackten Obst oder Gemüse; steckerfertige Ausführung; anbaufähig; Panorama-Seitenteile aus Polysterol mit Thermoverglasung; Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016, lackiert (Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023, 2004, 3020, 5019, 6018 lieferbar); serienmäßig inkl. oberen schräggestellten Spiegel; 2 Regalauslagen, 435 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Preisschiene je Regalauslage; 1 Bodenauslage, 630 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Aluminiumverkleidung, gesondert schaltbar; Kältesystem mit Großflächenverdampfer; mechanische Steuerung; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, optional elektrische Tauwasserverdunstung.

Hersteller:	NordCap
Typ:	MINOR 2000 250-M FV

Sonderzubehör:
Zusammenbausatz
Seitenteil links (im Lieferumfang enthalten)
Seitenteil rechts (im Lieferumfang enthalten)
Nachtrollo 250
Frontgitter für Etage vom MINOR 130
Frontscheibe für Etagen 130 und 250, 1200 x 90 mm
Regalfachboden, weiß, für MINOR 130 (1) oder 250 (2)
Preisschiene 120 cm
Schiebescheiben aus Plexiglas für MINOR 250
Trenngitter für Etage, Tiefe 400 mm
Etagenbeleuchtung (4) für MINOR 130