Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	980 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	1940 mm

Ausstellfläche:	2,12 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +7 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Anschlusswert:	205 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1280 W
Wärmeabgabe:	1792 W

Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem zur Ausstellung vom verpackten Obst oder Gemüse; zentralgekühlte Ausführung für den Anschluss an eine externe Kälteanlage; anbaufähig; Panorama-Seitenteile aus Polysterol mit Thermoverglasung; Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016, lackiert (Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023, 2004, 3020, 5019, 6018 lieferbar); serienmäßig inkl. oberen schräggestellten Spiegel; 2 Regalauslagen, 435 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Preisschiene je Regalauslage; 1 Bodenauslage, 630 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Aluminiumverkleidung, gesondert schaltbar; Kältesystem mit Großflächenverdampfer; mechanische Steuerung; Tauwasserablauf für den bauseitigen Anschluss, optional elektrische Tauwasserverdunstung. 
<U>Zusatzinfo:
</U>Zur Absicherung sammelt sich bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit überschüssiges Tauwasser in einer herausziehbaren Wanne.

Hersteller:	NordCap
Typ:	MINOR 2000 100-O FV

Sonderzubehör:
Zusammenbausatz
Seitenteil links (im Lieferumfang enthalten)
Seitenteil rechts (im Lieferumfang enthalten)
Nachtrollo 100
Frontgitter für Etage vom MINOR 100, 1000 x 90 mm
Frontscheibe für Etagen 100 und 190, 900 x 90 mm
Regalfachboden, weiß, für MINOR 100
Preisschiene 90 cm
Schiebescheiben aus Plexiglas für MINOR 100
Trenngitter für Etage, Tiefe 400 mm
Etagenbeleuchtung (4) für MINOR 100
elektrische Abtauung MINOR 2000 100