Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1268 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	1940 mm

Ausstellfläche:	2,82 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +7 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Anschlusswert:	276 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1650 W
Wärmeabgabe:	2310 W

Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem zur Ausstellung vom verpackten Obst oder Gemüse; zentralgekühlte Ausführung für den Anschluss an eine externe Kälteanlage; anbaufähig; Panorama-Seitenteile aus Polysterol mit Thermoverglasung; Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016, lackiert (Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023, 2004, 3020, 5019, 6018 lieferbar); serienmäßig inkl. oberen schräggestellten Spiegel; 2 Regalauslagen, 435 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Preisschiene je Regalauslage; 1 Bodenauslage, 630 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Aluminiumverkleidung, gesondert schaltbar; Kältesystem mit Großflächenverdampfer; mechanische Steuerung; Tauwasserablauf für den bauseitigen Anschluss, optional elektrische Tauwasserverdunstung. 
<U>Zusatzinfo:
</U>Zur Absicherung sammelt sich bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit überschüssiges Tauwasser in einer herausziehbaren Wanne.

Hersteller:	NordCap
Typ:	MINOR 2000 130-O FV

Sonderzubehör:
Zusammenbausatz
Seitenteil links (im Lieferumfang enthalten)
Seitenteil rechts (im Lieferumfang enthalten)
Nachtrollo 130
Frontgitter für Etage vom MINOR 130
Frontscheibe für Etagen 130 und 250, 1200 x 90 mm
Regalfachboden, weiß, für MINOR 130 (1) oder 250 (2)

Schiebescheiben aus Plexiglas für MINOR 130
Trenngitter für Etage, Tiefe 400 mm
Etagenbeleuchtung (4) für MINOR 130
elektrische Abtauung MINOR 2000 130