Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	702 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	1850 mm

Ausstellfläche:	0,95 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +4 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	525 g
Anschlusswert:	660 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1058 W
Wärmeabgabe:	1481,2 W
Energieverbrauch:	16,8 kWh/ 24h

Wandkühlregal in steckerfertiger Ausführung; Umluftkühlung, Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016,  lackiert (Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023, 2004, 3020, 5019, 6018 lieferbar); vollflächig geschäumte Seitenpaneele aus grauem Polystrol, personalisierbar, optional auch Panorama-Seitenpaneele (Sonderzubehör); Innenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech; 3 in Höhe verstellbare Etagen inklusive Preisschienen; Beleuchtung unterhalb der Decke montiert, gesondert schaltbar; elektronische Steuerung; Thermometer; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, optional elektrische Tauwasserverdunstung.
Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Hersteller:	NordCap
Typ:	VENERE 70-M

Sonderzubehör:
Seitenteil links, geschlossen (Serie)
Seitenteil rechts, geschlossen (Serie)
Seitenteil links, mit Panarama-Glaseinsatz anstatt Serienausstattung
Seitenteil rechts, mit Panorama-Glaseinsatz anstatt Serienausstattung
Regalboden, weiß, 350 mm tief, passend für Modell 70
Nachtrollo für Modell 70, eingebaut
Trenngitter für Etage, Tiefe 350 mm
Frontglas für Regalfachboden VENERE 70
Etagenbeleuchtung (3), passend für VENERE 70
elektrische Abtauung für Modell 70
Grundrahmen mit Rollen, passend für VENERE 70/102/133