,496Wandkühlregal VENERE, zentralgekühlt

Außenmaße:
Breite:	1017 mm
Tiefe:	 700 mm
Höhe:	1850 mm

Ausstellfläche:	1,43 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +4 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1448 W
Wärmeabgabe:	2027,2 W

Ausführung:
Umluft-Wandkühlregal, zentralgekühlt, zum Anschluss an eine externe Kältemaschine; Seitenteile vollflächig geschäumt aus grauem Polystrol, personalisierbar (optional auch Panorama-Seitenteile möglich); Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016 (Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023, 2004, 3020, 5019, 6018 lieferbar); Innenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech; 3 in Höhe verstellbare Regalauslagen inklusive Preisschienen; Beleuchtung unterhalb der Decke montiert; Tauwasserabfluss für bauseitigen Anschluss.

Steuerung:
Elektronische Steuerung; Thermometer; automatische Abtauung; Beleuchtung gesondert schaltbar.
Elektrische Tauwasserverdunstung optional.

Hersteller:	NordCap
Typ:	VENERE 102-O

Sonderzubehör:
Seitenteil links, geschlossen (Serie)
Seitenteil rechts, geschlossen (Serie)
Seitenteil links, mit Panarama-Glaseinsatz anstatt Serienausstattung
Seitenteil rechts, mit Panorama-Glaseinsatz anstatt Serienausstattung
Regalboden, weiß, 350 mm tief, passend für Modell 100
Nachtrollo für Modell 100 oder 102, eingebaut
Trenngitter für Etage, Tiefe 350 mm
Frontglas für Regalfachboden VENERE 102 (1) oder 196 (2)
Frontgitter für Regalfachboden VENERE 102 (1) oder 196 (2)
Preisschienenhalterung aus Aluminium 922 x 39 mm, passend für 102 (1), 196 (2)
Preisschienenhalterung aus Kunststoff 922 x 39 mm, passend für 507034
Etagenbeleuchtung (3), passend für VENERE 102
elektrische Abtauung für Modell 102
Grundrahmen mit Rollen, passend für VENERE 70/102/133