Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1330 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	1850 mm

Ausstellfläche:	1,90 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +4 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1927 W
Wärmeabgabe:	2697,8 W

Wandkühlregal in zentralgekühlter Ausführung zum Anschluss an eine externe Kältemaschine; Umluftkühlung, Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016, lackiert (Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023, 2004, 3020, 5019, 6018 lieferbar); vollflächig geschäumte Seitenpaneele aus grauem Polystrol, personalisierbar, optional auch Panorama-Seitenpaneele (Sonderzubehör); Innenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech; 3 in Höhe verstellbare Etagen inklusive Preisschienen; Beleuchtung unterhalb der Decke montiert, gesondert schaltbar; elektronische Steuerung; Thermometer; zentralgekühltes Modell mit Tauwasserablauf für den bauseitigen Anschluss, optional elektrische Tauwasserverdunstung.
Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Hersteller:	NordCap
Typ:	VENERE 133-O

Sonderzubehör:
Seitenteil links, geschlossen (Serie)
Seitenteil rechts, geschlossen (Serie)
Seitenteil links, mit Panarama-Glaseinsatz anstatt Serienausstattung
Seitenteil rechts, mit Panorama-Glaseinsatz anstatt Serienausstattung
Regalboden, weiß, 350 mm tief, passend für Modell 135
Nachtrollo für Modell 133 oder 135, eingebaut
Trenngitter für Etage, Tiefe 350 mm
Frontglas für Regalfachboden VENERE 133
Frontgitter für Regalfachboden VENERE 133
Preisschienenhalterung aus Aluminium 1250 x 39 mm, passend für 135 (1), 260 (2), 375 (3)
Preisschienenhalterung aus Kunststoff 1250 x 39 mm, passend für 507031
Etagenbeleuchtung (3), passend für VENERE 133
elektrische Abtauung für Modell 133
Grundrahmen mit Rollen, passend für VENERE 70/102/133