Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	2580 mm
Tiefe:	871 mm
Höhe:	1906 mm

Ausstellfläche:	5,04 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +2 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	2 x 1250 g
Anschlusswert:	2600 W / 400 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	4708 W
Wärmeabgabe:	6591,2 W
Energieverbrauch:	56,2 kWh/ 24h

Wandkühlregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung; anbaufähig; Panorama-Seitenteile aus Polysterol mit Thermoverglasung;&nbsp;Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016, lackiert (Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023, 2004, 3020, 5019, 6018 lieferbar); serienmäßig inkl. 3 Regalauslagen, 450 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Aluminiumpreisschiene je Regalauslage; 1 Bodenauslage, 600 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Aluminiumverkleidung, gesondert schaltbar; Kältesystem mit Großflächenverdampfer; elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, optional elektrische Tauwasserverdunstung.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Saturno 258-M SL/MT

Sonderzubehör:
Zusammenbausatz
Seitenteil links, mit Panarama-Glaseinsatz (Serie)
Seitenteil rechts, mit Panorama-Glaseinsatz (Serie)
Seitenteil links, mit verspiegeltem Innenteil anstatt Serienausstattung
Seitenteil rechts, mit verspiegeltem Innenteil anstatt Serienausstattung
Regalboden, weiß, 1246 x 450 mm, passend für Modell 135 (1) und 260 (2)
Regalboden, schwarz, 1246 x 450 mm, passend für Modell 135 (1) und 260 (2)
Regalboden, Edelstahl, 1246 x 450 mm, passend für Modell 135 (1) und 260 (2)
Trenngitter für Etage, Tiefe 400 mm
Trenngitter für Bodenauslage, Höhe 200 mm
Etagenbeleuchtung (2), passend für Modell 135 (1) und 260 (2)
Etagenbeleuchtung (3), passend für Modell 135 (1) und 260 (2)
Etagenbeleuchtung (4), passend für Modell 135 (1) und 260 (2)
Nachtrollo für Modell 258 oder 260, eingebaut
Preisschienenhalterung aus Kunststoff 1250 x 39 mm, passend für 507031
Preisschienenhalterung aus Aluminium 1250 x 39 mm, passend für 135 (1), 260 (2), 375 (3)
Frontgitter mit ALU-Preisschiene, passend für Modell 135 (1) und 258 (2)
Frontglas mit ALU-Preisschiene, passend für Modell 135 (1) und 258 (2)
elektrische Abtauung für Modell 260
Schiebescheiben aus Plexiglas für SATURNO 260