Konditoreitheke

Außenmaße:
Breite:	2893 mm
Tiefe:	962 mm
Höhe:	1350 mm

Ausstellfläche:	4,5 m²

Temp.-Bereich:
:	+4 bis +8 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Anschlusswert:	- W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	erforderlich 1018 W
Wärmeabgabe:	0 W
Energieverbrauch:	- kWh

Konditoreitheke mit stiller Kühlung; zentralgekühlte Ausführung für den Anschluss an eine externe Kälteanlage; Frontverkleidung in Wurzelholz-Optik; braune Seitenteile aus schlagfestem Kunststoff; Verkleidung aus plastifiziertem, braunem Stahlblech; Auslagefläche und Tortenzüge aus Edelstahl; helle Innenbeleuchtung unter der Zahlplatte; drei zusätzliche Glaszwischenetagen; kratzbeständige Arbeitsfläche; anbaufähig; gebogene Kippscheiben für eine leichte und problemlose Reinigung; Tauwasserablauf bauseits.

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.

Installationsfach:
Installationsfach im Unterbau.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Sweet 300-Z BRW

Sonderzubehör:
Trennscheibe Sweet aus Glas
Taschenablage Sweet 300
Set Plexi-Schiebescheiben auf Bedienerseite Sweet 300
Zusatzbeleuchtung (2) der Zwischenetagen Sweet 300
Edelstahl-Arbeitsfläche (Tiefe: 250 mm) SWEET 300
Beleuchtung im Wannenbereich für Sweet 300
Zusammenbausatz Sweet