Impuls-Verkaufsregal

Außenmaße:
Breite:	1995 mm
Tiefe:	658 mm
Höhe:	1458 mm

Ausstellfläche:	2,36 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +4 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	1250 g
Anschlusswert:	1241 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	2360 W
Wärmeabgabe:	3304 W

Impulskühlregal mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger Ausführung; anbaufähig; Modell Panoramic mit großflächigen Panorama- Seitenteilen aus Plexiglas; Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016, lackiert (Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023, 2004, 3020, 5019, 6018 lieferbar); serienmäßig inkl. 3 Regalauslagen, 180/240/360 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar; Aluminiumpreisschiene je Regalauslage; 1 Bodenauslage, 480 mm tief; helle Beleuchtung im Deckenteil, hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar; mechanische Steuerung; steckerfertige Modelle mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, zentralgekühlte Modelle und Insellösungen auf Anfrage möglich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	GENIUS PANORAMA H145-L200

Sonderzubehör:
Nachtrollo, werksseitig eingebaut für GENIUS 200
Frontglassatz für alle Auslageflächen vom GENIUS 200