Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1370 mm
Tiefe:	745 mm
Höhe:	1940 mm

Ausstellfläche:	1,93 m²
Kühlvolumen:	4,1 m³

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +4 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	1050 g
Anschlusswert:	1041 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	1927 W
Wärmeabgabe:	2697,8 W

Wandkühlregal ALCOR 135-M in steckerfertiger Ausführung mit Maschine; Umluftkühlung, Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016 lackiert (Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar); 2 Panorama-Seitenpaneele (60 mm stark) aus grauem Polystrol; Innenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech; 3 in Höhe und Neigung verstellbare Etagen inklusive transparenten Preisschienen; Beleuchtung unterhalb der Decke montiert, gesondert schaltbar; elektronische Steuerung; Thermometer; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. 
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ALCOR 135-M

Sonderzubehör:
Nachtrollo für Modell 133 oder 135, eingebaut
Frontglas für Regalfachboden VENERE 133
Frontgitter für Regalfachboden VENERE 133
Trenngitter für Etage, Tiefe 350 mm
Regalboden, weiß, 350 mm tief, passend für Modell 135
elektrische Abtauung für Modell 133

Hinterer Sockel Bedienerseite
Seitenteil rechts für ALCOR
Seitenteil links für ALCOR
Innenverkleidung in schwarz lackiert
Auslagebödenkit (3) schwarz