Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1995 mm
Tiefe:	745 mm
Höhe:	1940 mm

Ausstellfläche:	2,86 m²
Kühlvolumen:	6,0 m³

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +4 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Kälteleistung bei VT -10 °C:	2360 W
Wärmeabgabe:	3304 W

Wandkühlregal ALCOR 200-O in zentralgekühlter Ausführung zum Anschluss an eine externe Kältemaschine; Umluftkühlung, Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016 lackiert (Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar); 2 Panorama-Seitenpaneele (60 mm stark) aus grauem Polystrol; kanalbaufähig; Innenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech; 3 in Höhe und Neigung verstellbare Etagen inklusive transparenten Preisschienen; Beleuchtung unterhalb der Decke montiert, gesondert schaltbar; elektronische Steuerung; Thermometer; Tauwasserablauf für den bauseitigen Anschluss, optional elektrische Tauwasserverdunstung.
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ALCOR 200-O

Sonderzubehör:
Nachtrollo für Modell 196 oder 200, eingebaut
Frontglas für Regalfachboden VENERE 102 (1) oder 196 (2)
Frontgitter für Regalfachboden VENERE 102 (1) oder 196 (2)
Trenngitter für Etage, Tiefe 350 mm
Regalboden, weiß, 350 mm tief, passend für Modell 200
elektrische Abtauung für Modell 260
Grundrahmen mit Rollen, passend für VENERE 196
Hinterer Sockel Bedienerseite
Seitenteil rechts für ALCOR
Seitenteil links für ALCOR
Innenverkleidung in schwarz lackiert
Auslagebödenkit (3) schwarz