COOL Sushikühler

Außenmaße:
Breite:	1880 mm
Tiefe:	417 mm
Höhe:	246 mm

Ausstellfläche:	0,78 m2

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+1 bis +4 °C
Anschlusswert:	190 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	289 W
Wärmeabgabe:	404,6 W

Cool Sushi-Kühler Modell SKP8; Ausstattung mit einer 10 Millimeter Kühlplatte aus Edelstahl; steckerfertiger Kühlaufsatz; stille Kühlung; gebogene Verglasung; Außengehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Seitenteilen aus Glas und Acryl; Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei; Innenbeleuchtung; bedienseitig mit zwei Schiebetüren; kundenseitig kann die Glasscheibe zur Reinigung entweder gekippt oder aber auch problemlos ganz entfernt werden; automatische Abtauung; digitale Steuerung.

Serienzubehör:
8

Hersteller:	NordCap
Typ:	SKP 8