COOL Flaschenkühler

Außenmaße:
Breite:	995 mm
Tiefe:	558 mm
Höhe:	852 mm

Innenmaße:
Tiefe:	456 mm
Höhe:	463 mm

Bruttoinhalt:	193 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +6 °C
Kältemittel;:	R 134 a
Anschlusswert:	144 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	204 W
Wärmeabgabe:	285,6 W

Cool Flaschenkühler FKT 1000, Ausstattung mit 2 Schiebetüren und 1 Trenngittern; Umluftkühlung; Außengehäuse aus grau plastifiziertem Stahlblech, Rückwand und Innenraum aus galvanisiertem Stahlblech; Energie sparende Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei; Innenraum für eine problemlose Reinigung und optimale Hygiene mit abgerundeten Ecken und Ablauf; Thermostat; automatische Abtauung; Tauwasserschale; Maschinenfach servicefreundlich angeordnet.

Hersteller:	NordCap
Typ:	FKT 1000