COOL Flaschenkühler

Außenmaße:
Breite:	2431 mm
Tiefe:	565 mm
Höhe:	830 mm

Innenmaße:
Tiefe:	481 mm
Höhe:	679 mm

mit Füßen:	860 mm
Bruttoinhalt:	703 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +6 °C
Kältemittel;:	R 134 a
Anschlusswert:	264 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	435 W
Wärmeabgabe:	609 W

Cool Flaschenkühler FKG 2500-CNS, Ausstattung mit 5 Schiebetüren und 5 Trenngittern; Umluftkühlung; innen und außen aus Chromnickelstahl DIN 1.4301, Rückwand aus galvanisiertem Stahlblech; alle sichtbaren Seiten mit satin-finish; Energie sparende Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei; Innenraum für eine problemlose Reinigung und optimale Hygiene mit abgerundeten Ecken; Thermostat; automatische Abtauung; Tauwasserschale; Maschinenfach servicefreundlich angeordnet.

Hersteller:	NordCap
Typ:	FKG 2500 CNS