Weinkühl-/ Temperierschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	670 mm
Höhe:	1900 mm

Bruttoinhalt:	380 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +20 °C
Kältemittel:	R 134 a
Anschlusswert:	280 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,4 kWh/ 24h

Serienzubehör:
4 Tragrost, schwarz rilsaniert
1 Bodenrost

Hersteller:	NordCap
Typ:	VISTA BLACK

Sonderzubehör:
Tragrost, schwarz rilsaniert