Tiefkühlinsel

Außenmaße:
Breite:	2558 mm
Tiefe:	978 mm
Höhe:	753 mm

Bruttoinhalt:	976 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-18 bis -25 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	715 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -30 °C:	660 W
Wärmeabgabe:	924 W
Energieverbrauch:	7,92 kWh/ 24h

Steckerfertige Tiefkühlinsel  
Ausstattung mit 2 (Modell 150 und 200) oder 2 x 2 (Modell  250) Glas-Schiebedeckeln 
innen und außen aus weiß plastifiziertem Stahlblech, Boden aus galvanisiertem Stahlblech 
Stoßfänger, Rahmen und Griffe aus grauem Kunststoff 
72 mm starke, energiesparende Polyurethan-Hartschaumisolierung  
mechanische Steuerung mit manueller Abtauung; 2 Thermometer

Hersteller:	NordCap
Typ:	IGLOO Plus 250 TK

Sonderzubehör:
Körbekit 250 TK, 16 Gitterkörbe