Backwaren-Kühlschrank

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	990 mm
Höhe:	2000 mm

Innenmaße:
Breite:	660 mm
Tiefe:	852 mm
Höhe:	1460 mm

bei geöffn. Tür:	1734 mm
Bruttoinhalt:	820 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-3 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	75 bis 92 %
Kältemittel:	R 134 a
Kältemittel-
Füllmenge:	390 g
Anschlusswert:	295 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	300 W
Wärmeabgabe:	420 W
Energieverbrauch:	7,3 kWh

Umluft - Backwarenkühlschrank mit einer Volltür; passend für Euronorm 600 x 400 mm und 600 x 800; außen und innen CNS AISI 304; Schrankinnenraum in Hygieneausführung mit gerundeter Bodenwanne.

Isolierung:
70 mm starke Energiespar-Isolierung aus FKW- und FCKW-freiem Cyclopentan-Hartschaum.

Tür:
Selbstschließende Tür mit Griffleiste und Schloss; Türanschlag rechts, wechselbar.

Maschinenfach:
Beschichteter Verdampfer.; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; regelbare Luftfeuchte von 75 bis 92%.

Füße:
Höhenverstellbare Füße aus CNS (170/ 200 mm); sockelfähig.

Hersteller:	NordCap
Typ:	BWKS 900DER

Sonderzubehör:
Laufrolle (1), ungebremst
Laufrolle (1), gebremst