Backwaren-Tiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	990 mm
Höhe:	2050 mm

Innenmaße:
Breite:	660 mm
Tiefe:	852 mm
Höhe:	1460 mm

bei geöffn. Tür:	1734 mm
Bruttoinhalt:	820 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-5 bis -30 °C
Kältemittel:	R 404 a
Kältemittel-
Füllmenge:	900 g
Anschlusswert:	920 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -30 °C:	890 W
Wärmeabgabe:	1246 W

Umluft - Backwarenlagerfroster mit einer Volltür; passend für Euronorm 600 x 800 mm oder auch 600 x 400 mm; außen und innen CNS AISI 304; sockelfä-hig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung mit gerundeter Bodenwanne.

Isolierung:
70 mm starke Energiespar-Isolierung aus FKW- und FCKW-freiem Cyclopentan-Hartschaum.

Tür:
Selbstschließende Tür mit Griffleiste und Schloss; Türanschlag rechts, wechselbar.

Maschinenfach:
Beschichteter Verdampfer; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; Timer für Schnellfrostfunkti-on.

Füße:
Höhenverstellbare Füße aus CNS (170/ 200 mm).

Hersteller:	NordCap
Typ:	BWLF 900DEF

Sonderzubehör:
Laufrolle (1), gebremst
Laufrolle (1), ungebremst