Saladette

Außenmaße:
Breite:	880 mm
Tiefe:	702 mm
Höhe:	890 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1095 mm
Bruttoinhalt:	270 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +8 °C
rel. Luftfeuchte:	82 %
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	300 g
Anschlusswert:	230 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	284 W
Wärmeabgabe:	397,6 W
Energieverbrauch:	3,61 kWh/ 24h

2-türige Belegstation; steckerfertig; außen und innen CNS; Mittelverdampfer, hinter dem Türsteg angeordnet Ventilator im Innenraum; Innenraum in Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken; je Türabteil Bevorratungsmöglichkeit für GN 1/1-Roste oder Behälter; schräggestellter Ausschnitt in der Abdeckung (785 x 155 mm) mit Bestückungsmöglichkeit für 5 GN-Behälter 1/6, Tiefe 100 mm (Sonderzubehör); gekühlte Granit-Arbeitsfläche 880 x 453 mm.

Isolierung:
Polyurethan-Hartschaum, FKW- und FCKW –frei.

Türen:
Selbstschließende und nicht überstehende Türen mit leicht und ohne Werkzeug wechselbaren Magnetdichtungen; CNS-Griffleisten.

Maschinenfach:
Maschinenfach im Unterbau; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Steuerung:
Thermostat mit digitaler Kontrollanzeige.

Serienzubehör:
2 Auflageschienen CNS, Paar

Hersteller:	NordCap
Typ:	SL 1-BLG

Sonderzubehör:
GN 1/6 - 100
GN 1/6 - Deckel
Tragrost GN 1/1, grau
Auflageschienen CNS, Paar