Tiefkühltisch

Außenmaße:
Breite:	1845 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	1215 mm
Tiefe:	590 mm
Höhe:	570 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1095 mm
Tiefe bei geöffn. Schublade:	1260 mm
Bruttoinhalt:	365 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -20 °C
Kältemittel:	R 404 a
Füllmenge:	400 g
Anschlusswert:	550 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -25 °C:	273 W
Wärmeabgabe:	382,2 W

COOL-Tiefkühltisch, Serie TKT mit 3 Abteilen, steckerfertiger Tiefkühltische; GN 1/1; innen und außen aus Edelstahl DIN 1.4301;Türrahmenheizung; einfache Reinigung und optimale Hygiene durch abgerundete Innenecken und Außenkanten sowie ausreichend Bodenstand; verstellbare Füße (+70 mm); Kältemittel R 404 a; selbsttätig schließende Türen; Türabteile serienmäßig mit einem Tragrost mit kippsicherer Doppelschiene; ungekühlte Schublade über dem Maschinenfach.

Serienzubehör:
3 Tragrost GN 1/1, grau
3 Auflageschienen Set (2)

Hersteller:	NordCap
Typ:	TKT 37001

Sonderzubehör:
Tragrost GN 1/1, grau
Auflageschienen Set (2)