Vorbereitungskühltisch

Außenmaße:
Breite:	1755 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	1215 mm
Tiefe:	590 mm
Höhe:	570 mm

bei geöffn. Tür:	1092 mm
Bruttoinhalt:	365 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-2 bis +4 °C
Kältemittel:	R 134 a
Kältemittel-
Füllmenge:	350 g
Anschlusswert:	280 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	296 W
Wärmeabgabe:	414,4 W
Energieverbrauch:	2,65 kWh

Vorbereitungskühltisch mit gesondert schaltbarer Umluftkühlung oder stiller Kühlung; außen und innen aus CNS DIN 1.304; leistungsstarke Mittelverdampfer hinter den Türstegen angeordnet und Ventilator im Innenraum; zum Spülbecken abfallend konstruierte Arbeitsfläche, mit gesondert regelbarer Wasserbedüsung (bauseitiger Wasseranschluss erforderlich), die den Arbeitsbereich während der Vorbereitungsphase säubert; Türabteile für GN 1/1-Behälter oder GN 1/1-Roste; Innenraum in Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken; lebensmittelechtes Polyäthylen-Schneidbrett; Spülbecken mit Ablauf (bauseitig Installation erforderlich); schwenkbare Spülbrause mit Ein/ -Aus Hebelmechanik; für die Fisch- und Gemüsevorbereitung geeignet.

Isolierung:
Isolierung aus FKW- und FCKW - freiem PUR -Hartschaum.

Türen:
Mit 3 selbst schließenden Türen, seitlich nicht überstehend, mit Griffleiste und Magnetdichtungsrahmen, welcher sich ohne Werkzeug leicht tauschen lässt.

Maschinenfach:
Maschinenfach unten, mit steckerfertiger Kältemaschine; Thermostat; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Hersteller:	NordCap
Typ:	VKT 3-7001

Sonderzubehör:
Tragrost GN 1/1, grau
GN 1/1 - 65
GN 1/1 - 100
GN 1/1 - 150
GN 1/1 - 200
GN 1/1 - Deckel