Unterbaukühltisch

Außenmaße:
Breite:	1600 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	650 mm

Innenmaße:
Breite:	305 mm
Höhe:	380 mm

Tiefe bei geöffn. Schublade:	1260 mm

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	78 %
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	350 g
Anschlusswert:	262 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	219 W
Wärmeabgabe:	306,6 W

Hersteller:	NordCap
Typ:	UKT 3ZG