Fischkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	1885 mm

Innenmaße:
Breite:	480 mm
Tiefe:	460 mm
Höhe:	1300 mm

Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	0 bis +6 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	303 W / 230 V

steckerfertiger Umluft-Fischkühlschrank 
innen und außen aus CNS DIN 1.4301 
serienmäßig 5 weiße Polycarbonat-Behälter, B: 480 x T: 410 x H 140 mm 
Behälterentnahme bei 90° Türöffnung möglich 
verdampferfreier Innenraum 
Türanschlag rechts, werksseitig wechselbar 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
elektronische Steuerung; höhenverstellbare Füße aus CNS 
CNS-Verdampfersystem auf der Rückseite des Geräts, das die Innenluftzirkulation optimiert und den Energieabfall durch die Wände vermeidet 
alle Innen- und Außenkanten gerundet 
einfache Reinigung durch herausnehmbare Führungsschienenhalter

Serienzubehör:
5 Polycarbonat-Behälter
5 Paar Führungsschienen

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 410 F CNS

Sonderzubehör:
Türanschlag links, ab Werk Mercatus