Fasskühler

Außenmaße:
Breite:	1870 mm
Tiefe:	995 mm
Höhe:	1060 mm

Innenmaße:
Breite:	1790 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	980 mm

bei geöffn. Tür:	1875 mm

Fasskühler in Segmentbauweise für 8 Fässer 50 l KEG-DIN oder KEG-EURO hintereinander in zwei Reihen gestellt oder 16 Fässer 30 l KEG-DIN oder KEG-EURO in zwei Reihen gestapelt; mit sowohl von innen als auch von außen zu bedienenden Hakenverschlüssen aus Polystyren (PS)/ Polyacetat (POM) zur schnellen und einfachen Montage; Gehäuse innen und außen aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) lackiert; 40 mm starke Polyurethan-Hartschaum-Isolierung, FKW- und FCKW-frei; 4 von innen zu verstellende Füße; 2 gerundete Türen mit eingelassener Kunststoffgriffmulde im oberen Bereich; Magnetdichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar; Deckel mit vorgestanztem Loch zur Durchführung der Bierleitungen; Boden innen mit CNS-Platte, zusätzlich verstärkt mit eingeschäumten, 2,5 mm dicken Stahlplatten.

Hersteller:	NordCap
Typ:	FK 8-XL

Sonderzubehör:
FKM 2