Fasskühler

Außenmaße:
Breite:	675 mm
Tiefe:	495 mm
Höhe:	305 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R 134 a
Kältemittel-
Füllmenge:	260 g
Anschlusswert:	430 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	343 W
Wärmeabgabe:	480,2 W

Steckerfertiger Fasskühler-Maschinenaufsatz in zwei Leistungsstufen; Gehäuse komplett aus CNS DIN 1.4301; ergonomisch geformte und zu allen Seiten abgerundete schlagfeste Abdeckung; Monoblock Hochleistungs-Kühlsystem; elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld; beleuchteter Ein-/Aus-Schalter; automatische Abtauung und energiesparende Heißgasabtauung, alle reinigungsrelevanten Komponenten sind servicefreudlich angeordnet.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Maschinenaufsatz FKM 2 CNS