Begleitkühlanlage

Außenmaße:
Breite:	455 mm
Tiefe:	515 mm
Höhe:	415 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+3 bis +10 °C
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	225 g
Anschlusswert:	230 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	240 W
Wärmeabgabe:	336 W

Steckerfertiger Pytonkühler; Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) lackiert; ergonomisch geformte und zu allen Seiten abgerundete schlagfeste Abdeckung; Monoblock Hochleistungs-Kühlsystem; Wasserbad (14 l) mit Außenwasserstandsanzeige und Ablaufpumpe.

Steuerung:
Elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld; beleuchteter Hauptschalter; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Hersteller:	NordCap
Typ:	PK 1